Keys pre vsetky tri senzory:

Network key: 14fa4894e42ed1d14f005533c86dcf8c

Application key: af5ee1746591fd57338c86b30d4b7b94

Payload je v HEX formátu, je nutné jej nejdříve převést na plain text. Po převodu můžete parsovat payload následujícím způsobem:

(U3.61T+25D034P1)

U-napatie baterie

T-priblizna teplota +- 2 °C (meria sa teplota jadra procesora)

D-namerana vzdialenost od snimaca v cm

P-polohovy senzor, 1-ok, 0-prevrateny kontajner