Vždy  big-endian integer

Uplink

        1 byte status – 21H – aktuálně konstantní hodnota definuje, že následují 2 registry energie +A a -A

        4 byte energie +A, pro přepočet na kWh nutno dělit 100

        4 byte energie -A, pro přepočet na kWh nutno dělit 100

Downlink

        1 byte status – 21H – aktuálně konstanta – posílá data v přednastavených intervalech

        4 byte Interval unconfirmed – interval nepotvrzených zpráv x 15m

        2 byte Offset Max – náhodné zpoždění v sekundách pro interval nepotvrzených zpráv

        4 byte Interval confirmed – interval potvrzovaných zpráv x 15m – zatím netestováno

        1 byte, Max Retries – maximální počet opakování – zatím netestováno